加装紧急切断装置的液体介质范围名单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GB12268编号** | **介质名称说明** | **危险程度分类** | **罐体设计代码** |
| 1090 | 丙酮 | 易燃 | LGBF |
| 1114 | 苯 | 易燃、中度危害 | LGBF |
| 1120 | 丁醇 | 易燃 | LGBF |
| 1123 | 乙酸丁酯 | 易燃 | LGBF |
| 1160 | 二甲胺水溶液 | 易燃、中度危害 | L4BH |
| 1170 | 乙醇或乙醇溶液 | 易燃 | LGBF |
| 1173 | 乙酸乙酯 | 易燃 | LGBF |
| 1198 | 甲醛溶液 | 腐蚀、易燃、  高度危害 | L4BN |
| 1202 | 柴油\* | 易燃 | LGBF |
| 1203 | 车用汽油或汽油 | 易燃 | LGBF |
| 1212 | 异丁醇 | 易燃 | LGBF |
| 1219 | 异丙醇 | 易燃 | LGBF |
| 1223 | 煤油 | 易燃 | LGBF |
| 1230 | 甲醇 | 易燃、中度危害 | L4BH |
| 1294 | 甲苯 | 易燃 | LGBF |
| 1307 | 二甲苯 | 易燃 | LGBF |
| 2055 | 单体苯乙烯，稳定的 | 易燃、中度危害 | LGBF |